Выполнил студент группы 3540901/02001 Дроздов Н.Д.

Вариант 3, вопросы: 3, 48

**Вопрос 3**

В каких из нижеприведенных IP-адресах допущена ошибка? Какая?

* 194.87.0.50
* 212.192.270.16
* 192.168.5.0
* 255.255.255.0

*212.192.270.16* – диапазон значений в записи IP-адреса является число от 0 до 255, а в примере – 270, что является ошибкой;

*255.255.255.0* – маска подсети.

**Вопрос 48**

Перечислите основные риски, возникающие при реализации плана

проектировании компьютерной сети.

Основными рисками, которые возникают при реализации плана проектирования компьютерной сети являются:

1. Технические риски –поломка оборудования, его отказ или ошибки монтажа;
2. Риски несоблюдения правильного обращения с оборудованием;
3. Риски оценки сроков;
4. Полный срыв проекта;
5. Риск возникновения различных проблем, которые возникают в процессе интеграции разработанного веб-проекта;
6. Риски, связанные, с безопасностью сети;
7. Технологические риски, связанные с выбором технологии и поставщика;
8. Риски несоблюдения технологии;
9. Не реализация функциональных возможностей;
10. Неопределенность требований заказчика;
11. Риски повышения стоимости оборудования при заданном бюджете – дополнительное финансирование;
12. Недостаток трудовых ресурсов.